设置位置指令来源为脉冲指令(P13.00=0)时，输入脉冲形态。

0- 脉冲+方向，正逻辑

1- 脉冲+方向，负逻辑

2- AB正交脉冲，4倍频

3- CW+CCW

P04.01 运动方向选择 | P13.14 指令形态设置 | 脉冲形态 | 信号 | 正向脉冲示意图 | 反向脉冲示意图
0 | 0 | 脉冲+方向 正逻辑 | PULSE SIGN |  |
1 | 脉冲+方向 负逻辑 | PULSE SIGN |  |
2 | A相+B相 正交脉冲 4倍频 | PULSE(A 相) SIGN(B 相) | A相超前B相90° | B相超前A相90°
3 | CW+CCW | PULSE(CW) SIGN(CCW) |
1 | 0 | 脉冲+方向 正逻辑 | PULSE SIGN |  |
1 | 脉冲+方向 负逻辑 | PULSE SIGN |  |
2 | A相+B相 正交脉冲 4倍频 | PULSE(A 相) SIGN(B 相) | B相超前A相90° | A相超前B相90°
3 | CW+CCW | PULSE(CW) SIGN(CCW) |