设置探针1和探针2的功能。

Bit | 名称 | 描述
0 | 探针 1 功能 | 0-不启用；1-启用
1 | 探针 1 模式 | 0-单次记录；1-连续记录
2 | 探针 1 触发信号 | 0-HDI1;1-Z 信号
3 | NA | 保留
4 | 探针 1 上升沿动作* | 0-不锁存；1-锁存
5 | 探针 1 下降沿动作* | 0-不锁存；1-锁存
6 | NA | 保留
7 | NA | 保留
8 | 探针 2 功能 | 0-不启用；1-启用
9 | 探针 2 模式 | 0-单次记录；1-连续记录
10 | 探针 2 触发信号 | 0-HDI2；1-Z 信号
11 | NA | 保留
12 | 探针 2 上升沿动作* | 0-不锁存；1-锁存
13 | 探针 2 下降沿动作* | 0-不锁存；1-锁存
14 | NA | 保留
15 | NA | 保留

对于绝对值编码器，Z信号是指每个单圈的0位置