实验器材:
	正点原子精英STM32F103开发板
	
实验目的:
	进一步学习GPIO作为输出的使用
	
硬件资源:
	1,DS0(连接在PB5) 
	2,蜂鸣器(连接在PB8) 
	
实验现象:
	本实验通过代码控制开发板上的DS0和蜂鸣器，DS0闪烁，提示程序运行，而蜂鸣器
	则周期性的发出“嘀”的声音，间隔为0.3秒。 
	
注意事项:
	无.

			
-------------------------------------------------------------------------------------------

◆其他重要连接：
  开发板光盘资料下载地址（视频+文档+源码等）：http://www.openedv.com/posts/list/13912.htm
  添加微信公众平台方法：http://www.openedv.com/posts/list/45157.htm
  

◆友情提示：如果您想以后及时免费的收到正点原子所有开发板资料更新增加通知，请关注微信公众平台：

 2种添加方法：（动动手提升您的学习效率，惊喜不断哦）
（1）打开微信->添加朋友->公众号->输入“正点原子”->点击关注
（2）打开微信->添加朋友->输入“alientek_stm32"->点击关注

 具体微信添加方法，请参考帖子：http://www.openedv.com/posts/list/45157.htm

 

			正点原子@ALIENTEK 
			广州市星翼电子科技有限公司
			电话：020-38271790
			传真：020-36773971
			购买：http://eboard.taobao.com
			公司网站：www.alientek.com
			技术论坛：www.openedv.com	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			