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	深圳市佳乐鑫科技有限公司
成品检验记录表

	表单版本
	A/1

	
	
	修订部门
	品质部



	客户:振丰
	产品型号：H8 暧风机
	检验日期：2026.3.31

	[image: ]
	
电压：120V/50HZ
电流：12.80A
功率：1500W(+5%/-10%)
	☑美规   □英规

	
	
	判定

	
	
	☑合  格

	
	
	□不合格

	检验项目
	检验要求
	检验结果

	
	
	

	外观
	外观无刮花、黑点、脏污、溶胶线
	合格

	
	丝印、镭雕、印刷内容清晰完整
	合格

	
	螺丝无松动缺失产品内部无异物、异响
	合格

	
	贴纸、脚垫无用错、起翘、缺漏
	合格

	
	插头规格完好无损，拉力测试达标
	合格

	结构
	前后、上下连接处无段差、错位、间隙
	合格

	
	结构件与件之间合配良好，无异响，无异味
	合格

	功能
	通电开机产品运行正常
	合格

	
	指示灯灯板灯光颜色、灯序与样品一致
	合格

	
	按键/触控开关反应灵敏，功能受控
	合格

	
	倾倒测试达标
	合格

	
	过热保护功能正常
	合格

	
	整机功能测试正常
	合格

	
	风扇功能正常
	合格

	
	噪音分贝数
	合格

	
	出风口无异味
	合格

	配件
	说明书印刷完整无误，扎带完整，配件齐全
	合格

	包装
	彩盒，外箱，箱唛与订单要求一致
	合格

	
	彩盒贴纸、贴纸、PE袋、珍珠棉、封口贴符合订单要求
	合格

	可靠性测试
	老化：老化测试功能运行正常
	合格

	
	插线拉力测试达标
	合格

	
	附着力：丝印粘连测试附着力良好
	合格

	[bookmark: _GoBack]备注：批次号： ZFN260310, 这个批次风扇做了改善，倾倒元器件改全自动生产，加强倾倒检测。


	QA检验员：李红红  2026.3.31                          审核： 李晓晓                      

	


表单保留期限:四年     表单编号：JLX/QR-860-04
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